Сквирська районна рада

Сквирський районний трудовий архів

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по Сквирському районному трудовому архіві

 від 08 квітня 2013 року № 7

Порядок дій працівників

Сквирського районного трудового архіву

у разі пожежі

У разі виявлення ознак пожежі в архіві працівник, який їх помітив, повинен:

- негайно повідомити про це державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу, відповідального за протипожежний стан в архіві **директора архіву;**

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Відповідальний за протипожежний стан в архіві, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

* перевірити, чи викликано державну пожежну охорону;
* перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
* вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
* у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
* забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
* організувати зустріч підрозділів державної пожежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Правила поведінки при пожежі

При пожежі потрібно остерігатися: високої температури, задимленості і загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалля. Небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м.

При рятуванні потерпілих із будинку, що горить, і при гасінні пожежі, дотримуйтесь наступних правил:

* перш ніж ввійти в приміщення, що горить, накрийтесь мокрим покривалом, пальтом, плащем, щільною тканиною;
* двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря;
* у дуже задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригнувшись;
* для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.
* якщо на вас загорівся одяг, лягайте на землю і, перевертайтесь, щоб збити полум'я; бігти не можна - це ще більше роздуває вогонь;
* побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на нього пальто, плащ або яке-небудь покривало і щільно притисніть його. На місце опіків накладіть пов'язки і відправте потерпілого в медичний заклад;
* при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні крани, а також воду, пісок, землю, покривала та інші засоби;
* речовини, що гасять вогонь, направляйте в місця найбільш інтенсивного горіння і не на полум'я, а на поверхню, яка горить;
* якщо горить вертикальна поверхня, воду подавайте в верхню її частину;
* в задимленому приміщенні використовуйте розпилений струмінь, який сприяє осадженню диму і пониженню температури;
* горючі рідини гасіть сумішами, які викликають піну, засипайте піском або ґрунтом, а також накривайте невеликі осередки покривалами, одягом, брезентом і т.д.;
* якщо горить електропровід, спочатку виверніть пробки або вимкніть вимикач, а потім починайте гасити вогонь;
* виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону, туди звідки дме вітер.

Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж:

- для приведення в дію пінного вогнегасника підніміть рукоятку вгору і перекиньте її до упору; потім переверніть вогнегасник вверх дном. Струмінь піни, що виникає, направте на поверхню, яка горить (при відсутності струменю піни стряхніть вогнегасник або прочистіть отвір);

- вуглекислотний вогнегасник направте розтрубом на поверхню, що горить, обертаючи маховичок проти ходу годинникової стрілки до упору, відкрийте запірний вентиль. Снігоподібною масою, яка викидається з розтруба, покривайте поверхню, яка горить, до повного закінчення горіння.

* не держіть розтруб голою рукою, можна обморозитися;
* для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку (споруді), необхідно відкрити дверці шафи і розкотити в напрямку осередку пожежі рукав, який з'єднаний з краном і стволом;

- відкрийте вентиль поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і направте струмінь води із ствола на осередок горіння.

Найбільш доступними засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок, або ґрунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть гілки дерев або одяг.

Запам'ятайте! Дотримання і своєчасне проведення профілактичних протипожежних заходів знизить можливість виникнення пожеж і займань та зменшує ймовірність їх швидкого розповсюдження.

ТЕЛЕФОНИ:

Пожежна охорона - 101 Приймальня

Відомча охорона